
1. **Скачайте и установите приложение Yoosee для мобильного телефона**

Скачайте приложение «Yoosee» в APP Store (для apple) или в Google Play (для android), в зависимости от типа мобильного телефона, или с сайта [www.yoosee.co](http://www.yoosee.co), установите, зарегистрируйте и перейдите на страницу приложения.

2. **Подключите камеру**

**подключите камеру через сеть Wi-Fi**

Подключите мобильный телефон к беспроводному роутеру по сети Wi-Fi (поскольку Wi-Fi камера не поддерживает сеть 5G, убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к сети 2.4G) , откройте приложение Yoosee, в меню Device list (Список устройств) кликните на «+» в правом верхнем углу, выберите автоматическое подключение «Smart online», и приложение автоматически определит сеть, к которой подключен телефон, введите пароль от сети Wi-Fi, кликните «next» (далее), появится окно установщика камеры, после успешного подключения к сети введите пароль для устройства, сохраните настройки.



1

**Сетевая P2P камера**

Руководство по быстрой установке



Сетевая IPC камера

ЗАВОДСКОЙ ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: 123

Если вы забыли пароль удаленного доступа к камере, нажмите кнопку «Reset» (Сбросить) для возврата к заводским настройкам (по умолчанию в списке нет устройств, для создания нового пароля сначала нужно добавить камеру, в противном случае удаленный доступ будет невозможен);

(3) Проблема: В списке устройств указано, что устройство не подключено к сети

Решение: убедитесь, что камера может подключиться к сети, проверьте,

горит ли индикатор сети.

Убедитесь, что роутер подключен к сети.

(4) Проблема: Не получается поворачивать камеру с помощью

инфракрасного дистанционного управления

Решение: Проверьте гнездо для подключения устройства инфракрасного

дистанционного управления и убедитесь, что телефон подключен правильно.

Отрегулируйте область обзора устройства, настройте инфракрасный

приемник камеры.

В некоторых мобильных телефонах нужно выставить громкость

на максимальный уровень.

(5) Проблема: не воспроизводится видео

Решение: проверьте, не повреждена ли SD карта;

проверьте время загрузки видео, системное время камеры.

(6) Проблема: Камера не может подключиться к сети Wi-Fi


Решение: убедитесь, что введен верный пароль

Камера не поддерживает подключение к сети 5G, подключите свой

мобильный телефон к сети 2.4G

**6. Подробная инструкция**

В руководстве по быстрой установке указано только, как быстро подключить сетевую камеру; чтобы получить дополнительные сведения, скачайте подробную инструкцию или обратитесь к производителю за техподдержкой.




**3. Используйте Yoosee для доступа к камере**

(1) просматривайте видео с камеры в режиме реального времени: для этого кликните по иконке «play» (воспроизвести); с помощью поворота экрана можно контролировать вращение камеры

(2) воспроизводите записанные видеофайлы: кликните на нужное устройство в списке камер, во всплывающем меню выберите «playback» (воспроизвести), откроется папка, в которую по умолчанию записываются все видеофайлы, выберите нужный файл из списка.

(3) изменяйте настройки: вы можете установить другие параметры камеры.

**4. Программирование беспроводного сенсора**

Некоторые модели камер, оснащенные беспроводным датчиком той же частоты (433 мГц или 315 мГц), что и магнитометр, датчик дыма, датчик движения, имеют парную, программируемую конструкцию, с помощью которой можно создать беспроводную систему оповещения. Запрограммируем, к примеру, канал 1 для двери в приемной: в списке устройств кликните нужную камеру, выберите «Settings» (Настройки) >>> канал 1 для зала (hall), во всплывающем меню кликните «OK», чтобы задать действие для настройки оповещения; откройте и активируйте меню «Receiving alarm information» (получать предупредительные сообщения), разблокируйте сигнал оповещения камеры; когда произойдет заданное действие, камера направит на телефон соответствующий сигнал.

**5. Возможные проблемы**

(1) Неполадки в оборудовании, приложение долго не может обнаружить

новое оборудование

Решение: убедитесь, что камера и мобильный телефон подключены к одной

локальной сети;

Проверьте, горит ли на камере индикатор сети;

Если камера и мобильный телефон подключены к разным локальным сетям,

рекомендуется использовать ID и подключить камеру вручную.

(2) Проблема: ошибка пароля при просмотре видео в реальном времени

Решение: проверьте настройки камеры и убедитесь, что введен верный

пароль удаленного доступа. Если введен неверный пароль, во всплывающем

меню выберите «Edit» (Редактировать) Reset remote access password

(Сбросить пароль удаленного доступа)